| **№** | **Название Шатер 15-20 (300 кв/м)** | **Количество** | **Контроль** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стропило +2 | 10 шт. | [ ] |
| 2 | Добор к стропильной балке +2 | 10 шт. | [ ] |
| 3 | Балка боковая. +2 | 8 шт. | [ ] |
| 4 | Коньковый прогон +1 | 4 шт. | [ ] |
| 5 | Балка торцевая правая левая @ | 4 шт. | [ ] |
| 6 | Опора торцевая коньковая @ | 4 шт. | [ ] |
| 7 | Балка торцевая центральная @ | 2 шт. | [ ] |
| 8 | Балка межкупольная +4 | 20 шт | [ ] |
| 9 | Опора боковая с фитингом +2 | 10 шт. | [ ] |
| 10 | Труба купол и фронт +2 | 14 шт. | [ ] |
| 11 | Труба круглая для штор низ +2 | 12 шт. | [ ] |
| 13 | Фитинг коньковый. +1 | 5 шт. | [ ] |
| 14 | Натяжитель трубы купола угловой @ | 4 шт. | [ ] |
| 15 | Натяжитель трубы купола боковой +2 | 14 шт. | [ ] |
| 16 | Трещетка для натяжки трубы купола +2 | 14 шт. | [ ] |
| 17 | Трос для крыши @ | 8 шт. | [ ] |
| 18 | Трос для опор @ | 8 шт. | [ ] |
| 19 | Болт с одним барашком@ | 10 шт. | [ ] |
| 20 | Болт с двумя барашками+6 | 16 шт. | [ ] |
| 21 | Болт с гайкой +4 | 20 шт | [ ] |
| 22 | Купол павильона Classic 15м +1 | 4 шт. | [ ] |
| 23 | Фронтон 4 пол @ | 1 ком | [ ] |
| 24 | Штора глухая раздвижная +2 | 14 шт. | [ ] |
| 25 | Штора панорама (уточнить) | 0 шт. | [ ] |
| 26 | Ремень крепёжный чёрный+2 | 14 шт. | [ ] |
| 26 | Рамки для блоков+2 | 14 шт. | [ ] |
| 28 | Блоки+12 | 96 шт. | [ ] |
| 29 | Чехлы для блоков (на 8 блоков,) +2 | 14 шт. | [ ] |
| 30 | Лестница короткая@ | 3 шт. | [ ] |
| 31 | Инструменты: Кувалда, ключ 13х17,17-19, стрейч-плёнка, ковролин для подстилки@ | --- | [ ] |
| 32 | Вес кострукции 2320 Блоки 30 кг 1 шт |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |